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	Pozorně si přečtěte technický list, abyste se seznámili s pravidly montáže, bezpečného provozu, údržby, přepravy a skladování výrobku „Hrazda“. Dále jen výrobek.
Montáž, demontáž a instalaci provádějte až po prostudování technického listu.
Tento technický list uschovejte po celou dobu používání výrobku.
Výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci, provedení i technické parametry výrobku při jeho zdokonalování bez dalšího upozornění na takové změny.




1 URČENÍ VÝROBKU
Hrazda je určena ke cvičení.
Výrobek je určen k použití v interiéru.

2 TECHNICKÉ PARAMETRY
Tabulka 1
	Vnější rozměry, mm
	Hloubka (délka úhelníku), mm
	792

	
	Šířka (délka hrazdy), mm
	1000

	
	Výška, mm
	341

	Vzdálenost od žebřin k hrazdě, mm
	719

	Průměr hrazdy s gumoplastovou rukojetí, mm
	32

	Hmotnost brutto, nejvýše
	13

	Maximální hmotnost uživatele, kg
	120

	Životnost, roky (nejméně)
	5
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3 KONSTRUKCE

3.1 Složení výrobku.
Výrobek je rozebíratelná rámová konstrukce z kovových stojin.

3.2 Informace o použitých materiálech  
Všechny materiály použité k výrobě dílů výrobku jsou schváleny k použití a mají potřebné protokoly z laboratorních zkoušek a odborné posudky vydané akreditovanými laboratořemi.

4 OBSAH BALENÍ
Tabulka 2
	Č.
	Název
	Obr.
	Ks
	
	Č.
	Název
	Obr.
	Ks

	1
	Úhelník levý
10.05.03.02
	[image: ]
	1
	
	2
	Úhelník pravý
10.05.03.03
	[image: ]
	1

	3
	Spojka
10.05.08.02
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	1
	
	4
	Hrazda
10.05.03.04
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	1

	5
	Příčná tyč
10.05.03.003
(se 4 otvory)
	[image: ]
	1
	
	6
	Příčná tyč
10.05.03.003-01
(se 2 otvory)
	[image: ]
	1

	
	Klíč 13х17
DSKM 02.111.00
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	1
	
	
	Imbusový klíč 
S=6 mm
	[image: ]
	1

	Běžné nářadí

	Č.
	Název
	Ks
	
	Č.
	Název
	Ks

	17
	Šroub М8-6gх55.56.016
GOST 7798-70
	4
	
	18
	Šroub М8-6gх65.56.016
GOST 7798-70
	2

	19
	Šroub М8-6gх90.56.016
GOST 7798-70
	2
	
	20
	Šroub М8-6gх60.56.016
GOST 11738-80
	4

	21
	Matice М8-6H.6.016
GOST 5915-70
	6
	
	22
	Podložka 8.А2 DIN 125
	20

	23
	Matice s okem М8 DIN 582
	6
	
	26
	Krytka D25/Т
	4

	25
	Krytka P40х60/3B
	2
	
	73
	Karabina se šroubovacím zámkem, pozinkovaná, M6
	6

	28
	Dekorativní krytka 13
	14
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5 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

5.1 Výrobek se přepravuje v originálním obalu výrobce jakýmkoli dopravním prostředkem, který zaručí jeho neporušenost.  
5.2. Podmínky skladování odpovídají skupině 2 (C) podle GOST 15150-69. Do instalace do pracovní polohy skladujte výrobek v originálním obalu výrobce v suché místnosti s přirozeným větráním.

6 LIKVIDACE

6.1 Před předáním výrobku k likvidaci je nutné:
•	rozebrat výrobek v opačném pořadí, než probíhala montáž;
•	roztřídit díly podle druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.
6.2 Výrobek neobsahuje nebezpečné látky. Likvidace odpadu se provádí podle požadavků SanPiN 2.1.3684-21.

7 ZÁRUKA

7.1 Záruční doba na výrobek je 12 měsíců od data prodeje. 
7.2 Záruka se nevztahuje na výrobky:
•	s poškozením vzniklým během přepravy zákazníkem;
•	s poškozením způsobeným porušením podmínek skladování, montáže a provozu uvedených v tomto technickém listu; 
•	které nemají v tomto technickém listu vyplněné záznamy o zabalení, o převzetí oddělením kontroly kvality a o prodeji výrobku
• výrobce ručí za spolehlivost výrobku za předpokladu, že zákazník dodržuje pravidla přepravy, skladování, montáže a provozu.	 

8 NÁVOD K MONTÁŽI
8.1 Omezení použití.
K výrobku musí být zajištěn volný přístup.
8.2 Příprava k montáži
	Výrobek vybalte a jednotlivé díly položte na předem připravenou plochu. Zkontrolujte, zda obsah dodávky odpovídá technickému listu vašeho výrobku.
8.3 Bezpečnostní opatření.
· 	Přítomnost dětí při montáži výrobku a jejich účast na montáži jsou zakázány.
· Výrobek montujte postupně podle montážního návodu. 

Postup montáže a instalace.
8.3.1 Smontujte úhelníky a spojku s příčnými tyčemi (šrouby zatím nedotahujte úplně):
1. Na úhelníky nasaďte krytky;
2. Smontujte úhelníky (poz. 1) a (poz. 2) se spojkou (poz. 3) a příčnými tyčemi (poz. 5) a (poz. 6)

[image: ]
Obr.1

8.3.2 Namontujte hrazdu (šroub zatím nedotahujte úplně):
1. Na hrazdu nasaďte krytky
2. Hrazdu (poz. 4) namontujte na úhelníky.
[image: ]

Obr.2

8.3.3 Všechny šrouby pevně dotáhněte a nasaďte dekorativní krytky. 



4.1.1 Je možné použít doplňkové příslušenství, například lano, gymnastické kruhy, provazový žebřík apod. K tomu osaďte matice s okem poz. 23 a namontujte karabiny poz. 73.
4.1.2  Karabiny poz. 73 osaďte do šroubu s okem poz. 144.
[image: ]


Pozor! Pokud se průměr průřezu karabiny opotřebením zmenší až na 4 mm, je nutné karabinu vyměnit


	Zavěšení lana na karabinu poz. 73
[image: ]

	Zavěšení kruhů a provazového žebříku na karabiny poz. 73
[image: ]




9 POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
9.1 Výrobek je určen pro dospělé a děti od 14 let.
9.2 Maximální hmotnost uživatele je 120 kg. Pro závěsné vybavení – do 50 kg.

10 POKYNY KE KONTROLE PŘED POUŽITÍM 
Před použitím výrobku proveďte tyto úkony: 
•	Vizuální kontrola výrobku;
•	Kontrola celistvosti konstrukce: zkontrolujte, zda jsou namontovány všechny části výrobku.

11 POKYNY KE KONTROLE A ÚDRŽBĚ
11.1 Před každým použitím výrobku proveďte vizuální kontrolu:
· Zkontrolujte upevňovací body. Pokud jsou uvolněné, dotáhněte je běžným nářadím. 
· Zkontrolujte, zda jsou na spojích nasazeny plastové ochranné krytky;
11.2 Jednou měsíčně proveďte funkční kontrolu. Zkontrolujte, zda je výrobek pevně osazen a upevňovací body dotažené. Zkontrolujte dotažení všech spojovacích prvků a šroubových spojů. 
11.3 Jednou ročně proveďte základní kontrolu.
Zkontrolujte, zda kovové části nejsou zkorodované;
Posuďte vliv provedené opravy na bezpečnost zařízení.

Všechny poškozené díly vyměňte za rovnocenné díly od výrobce. 
Výroba a výměna dílů uživatelem je zakázána. 
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