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	Pozorně si přečtěte technický list, abyste se seznámili s pravidly montáže, bezpečného provozu, údržby, přepravy a skladování výrobku „Bradla“. Dále jen výrobek.
Montáž, demontáž a instalaci provádějte až po prostudování technického listu.
Tento technický list uschovejte po celou dobu používání výrobku.
Výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci, provedení i technické parametry výrobku při jeho zdokonalování bez dalšího upozornění na takové změny.




1 URČENÍ VÝROBKU
Bradla jsou určena ke cvičení.
Výrobek je určen k použití v interiéru.

2 TECHNICKÉ PARAMETRY
Tabulka 1
	Vnější rozměry, mm
	Délka, mm
	760

	
	Šířka, mm
	666

	
	Výška, mm
	460

	Vzdálenost mezi rukojeťmi, mm
	550

	Průměr příček pro zavěšení, mm (nejvýše)
	38

	Hmotnost brutto, nejvýše
	10

	Maximální hmotnost uživatele, kg
	120

	Životnost, roky (nejméně)
	5
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3 KONSTRUKCE

3.1 Složení výrobku.
Výrobek je rozebíratelná rámová konstrukce z kovových stojin.

3.2 Informace o použitých materiálech  
Všechny materiály použité k výrobě dílů výrobku jsou schváleny k použití a mají potřebné protokoly z laboratorních zkoušek a odborné posudky vydané akreditovanými laboratořemi.
 
4 OBSAH BALENÍ
Tabulka 2
	Č.
	Název
	Obr.
	Ks
	
	Č.
	Název
	Obr.
	Ks

	1
	Úhelník
10.05.08.01
	[image: ]
	2
	
	2
	Spojka 
10.05.08.02
	[image: ]
	1

	3
	Spojka
10.05.08.02-01
(se 2 otvory)
	[image: ]
	1
	
	4
	Destička 
10.05.08.001
	[image: ]
	1

	5
	Zádová opěrka
DSK 05.092.00 В
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	1
	
	6
	Opěrka předloktí
ISO-05.847
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	2

	
	Klíč  13х17
DSKM 02.111.00
	[image: ]
	1
	
	
	
	
	

	Běžné nářadí

	Č.
	Název
	Ks
	
	Č.
	Název
	Ks

	15
	Šroub М8-6gх35.56.016
GOST 7798-70
	2
	
	17
	Šroub М8-6gх55.56.016
GOST 7798-70
	12

	18
	Šroub А2 М8-6gх16.56.016
GOST 17473-80
	2
	
	20
	Matice М8-6H.6.016
GOST 5915-70
	8

	21
	Matice М8-6H.6.016
GOST 11860-85
	2
	
	22
	Podložka 8.А2 DIN 125
	24

	25
	Krytka К40/B
	2
	
	26
	Krytka D25/Т
	4

	28
	Dekorativní krytka 13
	20
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5 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

5.1 Výrobek se přepravuje v originálním obalu výrobce jakýmkoli dopravním prostředkem, který zaručí jeho neporušenost.  
5.2. Podmínky skladování odpovídají skupině 2 (C) podle GOST 15150-69. Do instalace do pracovní polohy skladujte výrobek v originálním obalu výrobce v suché místnosti s přirozeným větráním.

6 LIKVIDACE

6.1 Před předáním výrobku k likvidaci je nutné:
•	rozebrat výrobek v opačném pořadí, než probíhala montáž;
•	roztřídit díly podle druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.
6.2 Výrobek neobsahuje nebezpečné látky. Likvidace odpadu se provádí podle požadavků SanPiN 2.1.3684-21.

7 ZÁRUKA

7.1 Záruční doba na výrobek je 12 měsíců od data prodeje. 
7.2 Záruka se nevztahuje na výrobky:
•	s poškozením vzniklým během přepravy zákazníkem;
•	s poškozením způsobeným porušením podmínek skladování, montáže a provozu uvedených v tomto technickém listu; 
•	které nemají v tomto technickém listu vyplněné záznamy o zabalení, o převzetí oddělením kontroly kvality a o prodeji výrobku
• výrobce ručí za spolehlivost výrobku za předpokladu, že zákazník dodržuje pravidla přepravy, skladování, montáže a provozu.	 

8 NÁVOD K MONTÁŽI
8.1	Omezení použití.
K výrobku musí být zajištěn volný přístup.
8.2	Příprava k montáži
Výrobek vybalte a jednotlivé díly položte na předem připravenou plochu. Zkontrolujte, zda obsah dodávky odpovídá technickému listu vašeho výrobku.
8.3	Bezpečnostní opatření.
· 	Přítomnost dětí při montáži výrobku a jejich účast na montáži jsou zakázány.
· Výrobek montujte postupně podle montážního návodu. 


8.4	Postup montáže a instalace.
8.4.1	Smontujte úhelníky se spojkami
	1. Na úhelníky nasaďte krytky;
	2. Smontujte úhelníky (poz. 1) se spojkami (poz. 2 a poz. 3).
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Obr.1

8.4.2 Namontujte zádovou opěrku a opěrky předloktí:
		1. Osaďte destičku (poz. 4)
		2. Namontujte zádovou opěrku (poz. 5) a opěrky předloktí (poz. 6)
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Obr.2



9 POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
9.1	Výrobek je určen pro dospělé a děti od 14 let.
9.2	Maximální hmotnost uživatele je 120 kg

10 POKYNY KE KONTROLE PŘED 
POUŽITÍM 

Před použitím výrobku proveďte tyto úkony: 
•	Vizuální kontrola výrobku;
•	Kontrola celistvosti konstrukce: zkontrolujte, zda jsou namontovány všechny části výrobku.


11 POKYNY KE KONTROLE A ÚDRŽBĚ 
11.1	Před každým použitím výrobku proveďte vizuální kontrolu:
· Zkontrolujte upevňovací body. Pokud jsou uvolněné, dotáhněte je běžným nářadím. 
· Zkontrolujte, zda jsou na spojích nasazeny plastové ochranné krytky;
11.2	Jednou měsíčně proveďte funkční kontrolu. Zkontrolujte, zda je výrobek pevně osazen a upevňovací body dotažené. Zkontrolujte dotažení všech spojovacích prvků a šroubových spojů. 
11.3	Jednou ročně proveďte základní kontrolu.
Zkontrolujte, zda kovové části nejsou zkorodované;
Posuďte vliv provedené opravy na bezpečnost zařízení.
.

Všechny poškozené díly vyměňte za rovnocenné díly od výrobce. 
Výroba a výměna dílů uživatelem je zakázána. 
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