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	Pozorně si přečtěte technický list, abyste se seznámili s pravidly montáže, bezpečného provozu, údržby, přepravy a skladování výrobku „Žebřiny“. Dále jen výrobek.
Montáž, demontáž a instalaci provádějte až po prostudování technického listu.
Tento technický list uschovejte po celou dobu používání výrobku.
Výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci, provedení i technické parametry výrobku při jeho zdokonalování bez dalšího upozornění na takové změny.




1 URČENÍ VÝROBKU
Žebřiny jsou určeny ke cvičení.
Výrobek je určen k použití v interiéru.

2 TECHNICKÉ PARAMETRY
Tabulka 1
	Vnější rozměry, mm
	Hloubka, mm
	160

	
	Šířka, mm
	755

	
	Výška, mm
	2235

	Vzdálenost mezi stojinami, mm
	630

	Průměr příčné tyče, mm
	32

	Hmotnost brutto, nejvýše
	28

	Maximální hmotnost uživatele, kg
	120

	Životnost, roky (nejméně)
	5
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3 KONSTRUKCE

3.1 Složení výrobku.
Výrobek je rozebíratelná rámová konstrukce z kovových stojin.

3.2 Informace o použitých materiálech  
Všechny materiály použité k výrobě dílů výrobku jsou schváleny k použití a mají potřebné protokoly z laboratorních zkoušek a odborné posudky vydané akreditovanými laboratořemi.

4 OBSAH BALENÍ
Tabulka 2
	Č.
	Název
	Obr.
	Ks
	
	Č.
	Název
	Obr.
	Ks

	1
	Stojina horní
10.05.07.001
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	2
	
	2
	Stojina dolní
10.05.07.01
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	2

	3
	Příčka
10.05.07.02
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	9
	
	4
	Rukojeť
ISO-05.38
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	18

	5
	Konzola
10.05.07.002
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	6
	
	6
	Klíč 13х17
DSKM 02.111.00
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	1

	Běžné nářadí

	Č.
	Název
	Ks
	
	Č.
	Název
	Ks

	15
	Šroub М8-6gх55.56.016
GOST 7798-70
	6
	
	16
	Šroub М8-6gх20.56.016
GOST 7798-70
	8

	17
	Šroub М10-6gх25.56.016
GOST 7798-70
	18
	
	
	
	

	20
	Matice М8-6H.6.016
GOST 5915-70
	6
	
	21
	Podložka 10.А2 DIN 125
	18

	22
	Podložka 8.А2 DIN 125
	20
	
	23
	Kotevní šroub М8 10х80
	6

	25
	Krytka P40х60/3B
	4
	
	26
	Krytka 10
	8

	28
	Dekorativní krytka 13
	26
	
	29
	Dekorativní krytka 17
	18
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5 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

5.1 Výrobek se přepravuje v originálním obalu výrobce jakýmkoli dopravním prostředkem, který zaručí jeho neporušenost.  
5.2. Podmínky skladování odpovídají skupině 2 (C) podle GOST 15150-69. Do instalace do pracovní polohy skladujte výrobek v originálním obalu výrobce v suché místnosti s přirozeným větráním.
6 LIKVIDACE

6.1 Před předáním výrobku k likvidaci je nutné:
•	rozebrat výrobek v opačném pořadí, než probíhala montáž;
•	roztřídit díly podle druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.
6.2 Výrobek neobsahuje nebezpečné látky. Likvidace odpadu se provádí podle požadavků SanPiN 2.1.3684-21.

7 ZÁRUKA

7.1 Záruční doba na výrobek je 12 měsíců od data prodeje. 
7.2 Záruka se nevztahuje na výrobky:
•	s poškozením vzniklým během přepravy zákazníkem;
•	s poškozením způsobeným porušením podmínek skladování, montáže a provozu uvedených v tomto technickém listu; 
•	které nemají v tomto technickém listu vyplněné záznamy o zabalení, o převzetí oddělením kontroly kvality a o prodeji výrobku
• výrobce ručí za spolehlivost výrobku za předpokladu, že zákazník dodržuje pravidla přepravy, skladování, montáže a provozu.
8 NÁVOD K MONTÁŽI
8.1 Omezení použití.
K výrobku musí být zajištěn volný přístup.
8.2 Příprava k montáži
	Výrobek vybalte a jednotlivé díly položte na předem připravenou plochu. Zkontrolujte, zda obsah dodávky odpovídá technickému listu vašeho výrobku.
8.3 Bezpečnostní opatření.
· 	Přítomnost dětí při montáži výrobku a jejich účast na montáži jsou zakázány.
· Výrobek montujte postupně podle montážního návodu. 

8.4 Postup montáže a instalace.
8.4.1 Rukojeti (poz. 4) nasaďte na příčku (poz. 3). Povrch doporučujeme nejprve navlhčit mýdlovým roztokem. 
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Obr. 1

8.4.2 

	Smontujte stojiny.
	Smontujte žebřiny
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Stojinu 1 zasunete do stojiny 2 lehkým poklepáním o podlahu.

Obr.2
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Obr.3





8.4.3 Sestavu přiložte ke stěně

1. Na žebřiny namontujte konzoly (poz. 5). Sestavu přiložte ke stěně a vyznačte otvory pro kotevní šrouby (poz. 23)
2. Podle značek vyvrtejte otvory do stěny. Konzoly odšroubujte ze sestavy. Konzoly upevněte na stěnu kotevními šrouby. 
3. Sestavu upevněte ke konzolám.
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9 POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
9.1 Výrobek je určen pro dospělé a děti od 14 let.
9.2 Maximální hmotnost uživatele je 120 kg
9.3 
10 POKYNY KE KONTROLE PŘED POUŽITÍM 
Před použitím výrobku proveďte tyto úkony: 
•	Vizuální kontrola výrobku;
•	Kontrola celistvosti konstrukce: zkontrolujte, zda jsou namontovány všechny části výrobku.



11 POKYNY KE KONTROLE A ÚDRŽBĚ
11.1 Před každým použitím výrobku proveďte vizuální kontrolu:
· Zkontrolujte upevňovací body. Pokud jsou uvolněné, dotáhněte je běžným nářadím. 
· Zkontrolujte, zda jsou na spojích nasazeny plastové ochranné krytky;
11.2 Jednou měsíčně proveďte funkční kontrolu. Zkontrolujte, zda je výrobek pevně osazen a upevňovací body dotažené. Zkontrolujte dotažení všech spojovacích prvků a šroubových spojů. 
11.3 Jednou ročně proveďte základní kontrolu.
Zkontrolujte, zda kovové části nejsou zkorodované;
Posuďte vliv provedené opravy na bezpečnost zařízení.

Všechny poškozené díly vyměňte za rovnocenné díly od výrobce. 
Výroba a výměna dílů uživatelem je zakázána. 
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